|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单片机口 | 1278原理图标识 | 实际功能 |
| PB1 | CTR2 | IO1 |
| PB2 | CTR1 | IO2 |
| PD0 | IO3 | IO3 |
| PD1 | IO4 | IO4 |
| PC5 | OUT1 | OUT1 |
| PC6 | OUT2 | OUT2 |
| PD2 | OUT3 | OUT3 |
| PD3 | OUT4 | OUT4 |
| PB0 | AUX | SET脚 |
| PC0 | IO1 | Si7021-SCL/18b20-DQ |
| PC1 | IO2 | Si7021-SDA |
| PB3 | ADC | 温度高报警out |
| PB4 | DAC | 温度低报警out |
| PA4 | 没有引出 | 湿度高报警out |
| PA5 | 没有引出 | 湿度低报警out |